Situações Individuais

1. Vazando – de 5 a 10%
2. Alerta – de 10 a 20%
3. Alerta Crítico – de 20 a 25%
4. Alerta Prejudicial – mais que 25%

Situação Geral – Somatória dos Gases

1. Vazando – de 2 a 5%
2. Alerta – de 5 a 10%
3. Alerta Crítico – de 10 a 15%
4. Alerta Prejudicial – mais que 15%